Технический паспорт.
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Пресс вулканизатор 193А,  193 М.
Назначение изделия:
Пресс-вулканизатор предназначен для изготовления изделий из различных видов сырых каучуковых и силиконовых резин. Может использоваться в машиностроении, стоматологии, а также в ювелирной промышленности для изготовления резиновых форм для отливки восковых моделей.
Выпускается в двух вариантах:

1. Пресс вулканизатор – 193 А

2. Пресс вулканизатор – 193 M
Технические характеристики/
	193 А
	193 М

	1
	Размеры нагревательных плит, Ø
	110
	110

	2
	Диапазон поддержания температуры, °С
	30…200
	30…200

	3
	Общая мощность нагревательных плит, кВт
	0,3
	0,3

	4
	Напряжение питания, В
	220
	220

	5
	Время выдержки
	Не контролируется 
	Таймер от 0 до 90 мин      

	6
	Габаритные размеры, мм   
	185х190х340 
	185х190х340

	7
	Масса, кг
	9,8
	9,8


Устройство и принцип работы./
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            193 А       Рис.1        193М 
	На основании (поз. 1) посредством колонок (2) закреплена траверса поз. (3), на  которой смонтирован винт (поз. 4) для перемещения верхней плиты (поз.8) по направляющим (поз. 4).На лицевой панели установлен тумблер (поз. 10), рукоятка терморегулятора (поз. 11). Нагревательные плиты (поз. 8)  через теплоизоляционные прокладки (поз.7) установлены на основании и подвижной плите соответственно. Снизу плиты (поз. 8) смонтирован  датчик  терморегулятора . 

Температурный режим осуществляется регулятором температуры (термометром – переключателем). Установка нужной температуры производится вращением рукоятки (11)  терморегулятора.
	На основании (поз. 1) посредством колонок (2) закреплена траверса (поз. 3), на  которой смонтирован винт (поз. 4) для перемещения верхней плиты (поз.8) по направляющим (поз. 4).На лицевой панели установлен тумблер( поз. 10),электронный дисплей  (поз 12),кнопка установки температуры (поз15),кнопка установки времени выдержки (поз 14) Нагревательные плиты (поз. 8)  через теплоизоляционные прокладки( поз.7) установлены на основании и подвижной плите соответственно. Снизу плиты (поз. 8) смонтирован  датчик  температуры. 

Установка заданной температуры производится кнопкой (поз.15).Кнопкой (поз.14) устанавливается время выдержки, по окончании которого звучит зуммер сигнализирующий об окончании процесса вулканизации.




Указание мер безопасности
Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!
Персонал, допущенный  в установленном порядке к работе на приборе, а также к его наладке и ремонту, обязан:

· ознакомиться с настоящим руководством;

· ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта ;

· получить инструктаж по технике безопасности.

1. Отключить электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию.
2. Перед началом работы следует обеспечить надежное заземление станка

3. Работу с формами производить в защитных перчатках, предотвращающих получение ожогов. 

4. Постоянно следить за чистотой нагревательных плит, удалять с них остатки резины. 

5. При возникших неполадках в приборе  следует обратиться  в сервисный центр.
Запрещается:
· Пользоваться прибором в пожароопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей; 

· Прикасаться к нагревательным плитам во время работы;

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;

· Работа на неисправном аппарате;

· Применение самодельных предохранителей;

· Установка пресса под наклоном;
· Установка прессформы на  холодный вулканизатор;

· Работа  станка без присмотра.
Подготовка и порядок работы.
Пресс-вулканизатор поставляется в полной готовности  к  работе.  Закрепить к столу. Обеспечить заземление. Если  нет возможности включить вулканизатор в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением. Подключить к сети 220 В.

Плиты  свести винтом до соприкосновения, но, не выжимая силой. Тумблером (10 )включить вулканизатор.

При достижении рабочего режима,  установить и зажать между плитами пресс - форму. 
Категорически запрещается устанавливать пресс – форму на холодный пресс вулканизатор. Детали пресса вулканизатора в процессе нагрева меняют свои линейные размеры. Пуск вулканизатора в холодном виде может привести к деформации резьбы крепления стойки, резьбы прижимного винта, а также разрушения рамки пресса.
Время выдержки контролируется оператором и зависит от размеров пресс - форм. 
Порядок установки температуры для прессов 193 М.
Включить пресс-вулканизатор сетевым выключателем(10) Загорается цифровой  индикатор температуры, показывающий текущую температуру нагревательных плит. Нажать кнопку (15) на панеле прибора и удерживать. На индикаторе высветится  задаваемая температура. При приближении показаний индикатора близких к заданным одиночными нажатиями установите требуемую температуру вулканизации. Аналогично устанавливаем время выдержки
Электронный регулятор температуры обеспечивает поддержание температуры в процессе работы пресса в пределах ± 1 °С. Однако, данная модель регулятора температуры не оснащена системой гашения инерции в процессе нагрева. Поэтому, при достижении установленных значений температуры, возможно отклонение в пределах 5 °С. При установившемся режиме и выдержке пресс формы прибор осуществляет регулировку температуры ± 1 °С.
На прессах 193 А температурный режим осуществляется регулятором температуры (терморегулятором). Установка нужной температуры осуществляется вращением рукоятки (поз.11) терморегулятора  и устанавливается в соответствие со шкалой.. 

Теплоизоляционные прокладки (поз. 7) в процессе работы постепенно утрачивают свои изоляционные свойства. Фирма изготовитель рекомендует их замену выполнять не реже одного раза в год.

Правила хранения
Пресс следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.
Комплект поставки

1. Пресс вулканизатор 193 _____

2. Паспорт
Гарантийные обязательства.
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии обязуется бесплатно заменить детали и узлы станка, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием: 

даты и места покупки изделия;

характера неполадок и условия их возникновения;

 перечня вышедших из строя деталей.

       5    Отправить письмо изготовителю:

 по почте (65003, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 84);

 на e-mail (vtk-odessa@i.ua);

 или по факсу (т. 0482 35 86 64).

 6.Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной   их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт  течение 30 дней с момента поступления заявки.
Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.
Внимание!

В конструкцию пресса могут быть внесены изменения, не ухудшающие

его технические характеристики.

Свидетельство о приемке

Пресс вулканизатор 193 _____ соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС193.00.00СБ и признан годным для эксплуатации.

М.п.

Дата продажи ____________________________________ 20___ г.

Филиал _______________________________________________
Подпись ______________________________________________
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