[image: image1.jpg]o J)W [
‘N 1§

WWAW W[KD@@ ru 65003, Yxpauna, r. Onecca, yn. Aramana ['omosaroro, 84
Wwﬂwﬁkﬂ@@muw@ ten. (0482) 35 86 64, (0482) 35 86 65
7 e-mail: vtk-odessa@i.ua

YcTaHOBKa ranbBaHu4veckKas
«TpunboranbBaHuka» TP-1

TexHU4YecKnmn nacnopT
moa.MJC 309.00.00 CB





Установка  гальваническая «Трибогальваника»  ТР-1
НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для нанесения покрытий родием или золотом. Покрытия родием можно наносить местным способом или в ванне.  Трибогальваника позволяет производить процессы подготовки перед покрытием:  химическое или электрохимическое обезжиривание изделий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Напряжение на выходе, В
	3,0…15

	Макс. ток нагрузки, А
	3,0

	Защита от короткого замыкания
	есть

	Напряжение питания, В
	220

	Мощность, Вт
	60

	Габаритные размеры, мм
	200х215х100

	Масса, кг
	1,2


Устройство и принцип работы. 

Внешний вид прибора представлен на рис. 1 
Прибор конструктивно выполнен в металлическом корпусе 1, окрашенным порошковой краской, установленный на резиновых ножках 6. В углублении корпуса установлены стеклянные ванночки для растворов 9., отделённые от корпуса резиновыми уплотнениями.

На панели прибора расположены  цифровые индикаторы напряжения 3 и силы тока 4,ручка регулятора-выключателя напряжения 5, два комплекта выходов для подключения электродов 4. Для местного покрытия используется наконечник 8, выполненный в виде авторучки и имеющий посадочное место с контактом, изготовленным из платиновой проволоки , для сменных фетровых наконечников и зажим изделия 7.
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Указание мер безопасности
Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!
Перед началом эксплуатации изделия ознакомьтесь с паспортом и инструкцией по эксплуатации, произведите внешний осмотр изделия, что обеспечит правильное и безопасное использование всех его возможностей.


При подготовке изделия к работе и поведении работ с изделием, обслуживающий персонал должен соблюдать требования действующих:
 - «Правил технической эксплуатации электроустановок-потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей напряжением до 1000 В»
- нормативных документов по безопасности труда действующих в отрасли;
- настоящей инструкции по эксплуатации.

 К техническому обслуживанию допускается персонал, знающий правила эксплуатации         электроустановок напряжением до 1000 В, обученный правилами техники безопасности при  работе с изделием и ознакомленный с инструкцией по эксплуатации.

Перед началом работы следует обеспечить надежное заземление. Если  нет возможности включить прибор в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением.

Не обходимо оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией. 

Аккуратно обращайтесь со стеклянными ванночками.

Работу выполнять в специальной одежде,  с застегнутыми рукавами.

Запрещена работа на неисправном аппарате и применение самодельных предохранителей.

Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Держите прибор в месте, защищенном от попадания воды или других жидкостей.

Не ставить прибор возле ванны или умывальника.

Не прикасайтесь к розетки мокрыми руками.

Не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.

Не оставляйте прибор без присмотра если он включен.

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости с нагревательными элементами. 

Устанавливайте прибор на сухую и ровную поверхность.

Содержите рабочее место в чистоте.

Подготовка и порядок работы
Прибор поставляется готовым к работе.

Установите прибор на рабочее место оборудованное вытяжной вентиляцией и химически стойким покрытием столешницы.

Проверте надёжность заземления.

 
Для нанесения местного покрытия на изделия подключите наконечник 8 и зажим 7 к соответствующим гнёздам на передней панели прибора. Установите в отверстие  наконечника 8 сменный фетровый наконечник . Перед первым применением фетра его необходимо интенсивно
пропитать рабочим раствором для обеспечения передачи тока через фетр к покрываемому участку изделия.


Перед нанесением покрытия изделие должно быть чистым от загрязнений, идеально отполированным, обезжиренным методом химического или электрохимического обезжиривания.


Прибор позволяет проводить электрохимическое обезжиривание изделий. Для этого воспользуйтесь одной из трёх ванночек. В ванночку залейте раствор электрохимического обезжиривания. Установите анод из нержавеющей стали, изделие разместите на подвеске или держателе в виде крючка. Подключите анод и держатель к свободной паре выводов. Включите прибор, установите нужные режимы (воспользуйтесь рекомендациями поставщика раствора), поместите изделие в ванну с раствором. После окончания процесса промойте изделие в ванне с дистилированной водой, снимите питание с электродов.


Обезжиренное изделие закрепите в зажиме 7, окуните фетровый наконечник в раствор для местного покрытия и поведите неоднократно фетром по покрываемой поверхности изделия.

При этом происходит визуально видимое вспенивание раствора в месте контакта изделия с наконечником и в результате электролиза нанесение металла из раствора на поверхность изделия. Если процесс проходит очень медленно, можно увеличить напряжение. При смене раствора, обязательно замените фетровый наконечник на новый , во избежание загрязнения химикатов. После покрытия промойте изделие и выключите прибор.

Общее покрытие изделий с применением ванн проводится аналогично процессу электрохимического обезжиривания. О режимам работы ванн, температурах растворов, материалах анодов воспользуйтесь рекомендациями производителей и поставщиков растворов.
Дополнительные аксессуары к прибору ТР-1. 
Виды применяемых анодов:

-анод 25х45 мм из платинированного титана;

-анод 25х45 мм из нержавеющей стали (0,8Х13Н10);

-анод 25х45 мм из нержавеющей стали с покрытием никель;
-анод 25х45 мм из титана (ВТ1-0);
-крючёк для удержания изделий титановый;
-запасной карандаш для местного покрытия.
Виды применяемых фетровых наконечников:
-наконечник белый стандартный;

-наконечник белый тонкий;

-наконечник коричневый стандартный.

Виды применяемых электролитов:

- Раствор для родирования белый для карандаша (2г/100 мл);

- Раствор для родирования черный для карандаша (2г/100 мл);

- Раствор для родирования белый для ванн (2г/100 мл);

- Раствор технический для золота красный, 9 карат для карандаша;

- Раствор технический для золота красный, 14 карат для карандаша;

- Раствор технический для золота желтый, 18 карат для карандаша;

- Раствор технический для золота желтый, 24 карат для карандаша;

- Раствор технический для золота красный, 14 карат для ванн (1г/1л);

- Раствор технический для золота желтый, 24 карата для ванн (1г/1л);

- Раствор технический для серебра белый для ванн (36 г/1л).

Правила хранения

Прибор ТР-1 следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги. 

Комплект поставки

1. Прибор ТР-1

2. Наконечник для местного покрытия

3. Зажим для изделий
4. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжение срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы станка, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием: 

- даты и места покупки изделия;

- характера неполадок и условия их возникновения;

- перечня вышедших из строя деталей.

        5.     Отправить письмо изготовителю:

                -  по почте (65003, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 84);

                -  на e-mail (vtk-odessa@i.ua);

                -  или по факсу (т. 0482 35 86 64).

        6.     Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной   

                их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика   

        решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в 

        течение 30 дней с момента поступления заявки.

Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке. 
Внимание!

В конструкцию прибора могут быть внесены изменения, не ухудшающие

его технические характеристики.
Свидетельство о приемке

Прибор ТР-1 соответствует техническим требованиям конструкторской документации             ПЛС 309.00.00.СБ и признан годным к эксплуатации.

М.п.

Дата продажи ____________________________________ 20___ г.
Филиал _______________________________________________

Подпись ______________________________________________
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