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Призначення
Призначений для виготовлення виробів з різних видів сировини каучукових і силіконових гум. Може використовуватися в машинобудуванні, стоматології, а також в ювелірній промисловості для виготовлення гумових форм для відливання воскових моделей. Прес має цифровий контролер температури, який ліквідує інертність при наборі заданої температури, в результаті чого відсутній перегрів гумової форми.
Технічні характеристики
	Тип керування процесом
	цифровий

	Розміри нагрівальних плит, мм
	200х200

	Загальна потужність нагрівальних плит, кВт
	0,9

	Макс. розведення плит, мм
	105

	Діапазон підтримки температури, °С
	30…200

	Напруження, В
	220

	Маса, кг
	29

	Габаритні розміри, мм
	380х310х555


Будова обладнання
Будову прес вулканізатора показано на Рис. 1.
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Рис. 1
Будова прес вулканізатора
На основі (1) на стійках (2) встановлена перекладина (3), на якій змонтована рухома пластина (7). Напрямок пластини здійснюється циліндричними стрижнями (6), а вертикальне переміщення гвинтом (4), за допомогою штурвалу (5). 
На основі та на рухомій плиті встановлені послідовно електрично з'єднані нагрівальні плити (8). 

У передній частині корпусу вулканізатора розташована панель управління (9).
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Рис. 2
Панель управління прес вулканізатора
На панелі управління Рис. 2 встановлено:
- мережевий вимикач з підсвічуванням (1);
- індикатор включення вулканізатора (2);
- індикатор включення нагріву (3);
- електронний температурний контролер (4).
Прилад запрограмований на найбільш раціональний режим виходу на задану температуру з урахуванням теплової інерції нагрівальних плит. Час виходу на заданий режим становить 20-30 хвилин і залежить від маси прес форми і температури навколишнього середовища.
На приладі (4) встановлюється робоча температура. Екран приладу складається з двох лінійок світлодіодних індикаторів. Верхня лінійка "PV" червоного кольору, у робочому режимі показує поточну температуру. У режимі налаштування - пункти меню.

Нижня лінійка "SV" зеленого кольору, у робочому режимі відображає встановлену температуру, до якої ПІД-контролер прагне. У режимі налаштування показує встановлювану температуру або встановлювані показники по пунктах меню.

Кнопка "SET" (5), при одноразовому натисканні використовується для входу в режим установки температури, а при утримуванні більше 2-х секунд для переходу в "користувацьке" підменю. При утримуванні спільно з кнопкою "ВЛІВО" (6) відбувається вхід у "інженерне" меню, де проводиться більш тонке налаштування контролера.

Кнопкою "ВЛІВО" (6) можна переміщатися по розрядах встановлюваних величин, а кнопки "ВНИЗ" (7) і "ВГОРУ" (8) відповідно збільшують або зменшують встановлювані значення.

Зліва розташований ряд підписаних світлодіодних індикаторів, які в основному дублюють виходи контролера і деякі використовувані функції, наприклад автоналаштування ПІД.
Робоча температура залежить від марки гуми і вказується в супровідній документації на гуму.
Підготовка та порядок роботи
Прес вулканізатор поставляється до експлуатації в готовому вигляді. Прилад необхідно розмістити і закріпити на рівній горизонтальній і стійкій поверхні. Після цього провести візуальний огляд обладнання на справність вузлів, видалити з робочих поверхонь бруд, пил.
Забезпечити підключення до електроживлення. Перевірити заземлення.
Нагрівальні плити (8, Рис. 1) звести гвинтом (4, Рис. 1) до дотику, але не вичавлюючи силою. 
Мережевим вимикачем (1, Рис. 2) на лицьовій панелі включити вулканізатор. 
Встановити необхідну робочу температуру на приладі (4, Рис. 2).
При досягненні робочого режиму встановити і затиснути між плитами прес форму. Категорично забороняється встановлювати прес форму на холодний прес вулканізатор. Деталі преса вулканізатора в процесі нагріву змінюють свої лінійні розміри. Пуск вулканізатора в холодному вигляді може призвести до деформації різьблення кріплення стійки, різьблення притискного гвинта, а також руйнування рамки преса.
Зазначення заходів безпеки
Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації!!!

Персонал, допущений в установленому порядку до роботи на обладнанні, а також до його налагодження і ремонту, зобов'язаний:
- ознайомитися з цією інструкцією;

- ознайомитися із загальними правилами експлуатації та ремонту обладнання;

- отримати інструктаж з техніки безпеки.

1. Прилад повинен мати надійне заземлення. Якщо немає можливості включити його в розетку із заземленням, слід виконати заземлення окремо, з'єднавши корпус окремим дротом із заземленням.

2. Електроживлення перед виконанням робіт з ремонту та обслуговування повинно бути відключено.
3. Щоб уникнути опіків при контакті шкіри рук з вулканізатором і деталями корпуса працювати тільки в спецодязі і захисних рукавичках.

4. Прилад необхідно встановлювати на суху і рівну поверхню, в місце, захищене від прямого потрапляння води або інших рідин.
5. Постійно стежити за чистотою нагрівальних плит, видаляти з них залишки гуми.
6. Відключати прилад від мережі, якщо Ви їй не користуєтеся.

Забороняється:

· Робота без спеціального одягу із застебнутими рукавами, жаростійких рукавиць тощо;
· Торкатися до нагрівальних плит під час роботи;
· Встановлення прес форми на холодний вулканізатор;
· Користуватися приладом у пожежонебезпечних приміщеннях, поблизу легкозаймистих рідин;
· Робота без заземлення приладу;

· Робота на несправному приладі;

· Застосування саморобних запобіжників;

· Установка прилада під нахилом;

· Робота приладу без нагляду в процесі роботи;

· Зняття захисних огорож з прилада.
Правила зберігання
Прес вулканізатор слід зберігати у сухому приміщенні, приховавши від пилу і вологи.
Комплект постачання
1. Прес вулканізатор (плита 200х200 мм)
2. Паспорт
Гарантійні зобов'язання
1. Продавець гарантує відповідність виробу технічним вимогам, за умови дотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, викладених в інструкції.

2. Гарантійний термін експлуатації 6 місяців з дня відвантаження виробу споживачеві.

3. Протягом гарантійного терміну продавець зобов'язується безоплатно усувати несправності, що виникли не з вини споживача. Після закінчення гарантійного терміну виробник може здійснювати технічне обслуговування та ремонт виробу.
4. Продавець не несе відповідальності ні за прямий, ні за непрямий збиток, так чи інакше пов'язаний з використанням даного приладу не за призначенням.
5. Гарантійні зобов'язання не поширюються на:
- швидкозношувані деталі (роз'ємні з'єднання, фільтри, пружини, елементи кріплення); 
- деталі, термін служби яких залежить від регулярного технічного обслуговування; 

- витратні матеріали, наконечники, педалі, елементи живлення, термопари, нагрівальні елементи, лампи, ущільнювачі, прокладки, підшипники, аксесуари.
6. Гарантійні зобов'язання не поширюються на дефекти та пошкодження, що виникли внаслідок:
- неправильного зберігання та транспортування обладнання;
- необережного поводження з обладнанням;
- використання обладнання некваліфікованим персоналом;
- самостійного розбору та ремонту деталей і агрегатів обладнання;
- зміни конструкції обладнання;
- використання несертифікованих витратних матеріалів;
- при виробленні та зношуванні окремих вузлів обладнання, що виникли через надмірне використання обладнання;

- самостійної зміни програмного забезпечення, заводських налаштувань, параметрів електронних блоків управління та іншого;
- проведення сервісного або технічного обслуговування або ремонту третіми особами;
- при наявності пошкоджень, або передчасного виходу з ладу деталей і вузлів обладнання, викликаних попаданням бруду, абразивних частинок і сторонніх предметів в рухомі вузли обладнання;
- використання невідповідних стандартним параметрів живлячої мережі, в тому числі стрибків напруги.
Свідоцтво про приймання
Прес вулканізатор відповідає технічним вимогам технічної документації і визнаний придатним для експлуатації.
М. п.
Дата продажу ____________________ 20___ р.
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